Parcours TAI – Module Périphériques d’impression

**Activité 3 – le fonctionnement des imprimantes en réseau**

Connexions réseau des imprimantes

1. Quelles sont les différentes façons de connecter une imprimante à un réseau ?

Il existe plusieurs méthodes pour connecter une imprimante à un réseau :

* **Connexion Ethernet (RJ45)** : l’imprimante est reliée directement au routeur ou au switch via un câble réseau.
* **Connexion Wi-Fi** : l’imprimante se connecte sans fil au réseau local.
* **Connexion via un serveur d’impression** : un petit boîtier ou un logiciel sur un ordinateur partage une imprimante USB localement sur le réseau.
* **Partage d’imprimante via un ordinateur** : une imprimante locale (USB) peut être partagée depuis un ordinateur connecté au réseau.
* **Impression via le cloud** : des services comme Google Cloud Print (abandonné depuis 2021) ou les solutions propriétaires permettent d’imprimer à distance via Internet.

1. Quels sont les avantages d’une imprimante réseau par rapport à une imprimante locale ?

 **Accessibilité** : tous les utilisateurs du réseau peuvent y accéder sans avoir à la connecter physiquement.  
 **Économie** : une seule imprimante peut suffire pour plusieurs utilisateurs, réduisant les coûts.  
 **Gestion centralisée** : les impressions peuvent être gérées via une interface d'administration ou un serveur d'impression.  
 **Moins de câblage** : surtout avec le Wi-Fi, il n’y a pas besoin de câbles pour chaque poste.  
 **Flexibilité** : permet de placer l’imprimante à un endroit optimal, indépendant des ordinateurs.

1. Quelle est la différence entre une imprimante connectée via Wi-Fi et une connectée par câble Ethernet ?

 **Connexion Wi-Fi** : sans fil, plus pratique mais potentiellement moins stable et plus sensible aux interférences ou à la portée du signal.  
 **Connexion Ethernet** : plus stable et rapide, surtout dans les environnements professionnels, mais nécessite un câblage physique.

Étapes d’impression via une imprimante réseau

1. Quelles sont les étapes suivies lorsqu’un utilisateur imprime un document sur une imprimante réseau ?
2. L’utilisateur lance une impression depuis son application.
3. Le document est transmis au spooler d'impression local.
4. Le spooler prépare la tâche (mise en file, conversion de format si nécessaire).
5. La tâche est envoyée via le protocole réseau (TCP/IP) à l’imprimante.
6. L’imprimante reçoit la tâche, la traite et imprime le document.
7. Quel rôle joue le spooler d'impression dans le processus d'impression en réseau ?

Le spooler (par exemple spoolsv.exe sous Windows) :

* Met les tâches d’impression en file d’attente.
* Gère la priorité des documents.
* S’assure de la disponibilité de l’imprimante avant envoi.
* Convertit les fichiers si besoin dans un format compréhensible par l’imprimante.
* Réessaye d’envoyer les tâches si l’imprimante est momentanément inaccessible.

1. Que se passe-t-il si l’imprimante est hors ligne lorsqu’on envoie une tâche d’impression ?

 La tâche est conservée dans la file d’attente du spooler.  
 L’état est marqué comme "En attente" ou "En pause".  
 Une fois l’imprimante de nouveau en ligne, la tâche est automatiquement envoyée.  
 L’utilisateur peut recevoir un message d’erreur ou une notification, selon les paramètres.

Ports réseau utilisés

1. Quels ports réseau sont couramment utilisés pour l’impression ?

 **TCP 9100** : utilisé pour le protocole RAW (par la plupart des imprimantes professionnelles).  
 **TCP 631** : utilisé par le protocole IPP (Internet Printing Protocol).  
 **TCP 515** : utilisé par le protocole LPD (Line Printer Daemon).  
 **UDP 161/162** : pour SNMP (monitoring de l’état de l’imprimante).  
 **UDP 137-139 / TCP 445** : pour le partage d’imprimante via Windows (SMB).

1. À quoi sert le port TCP 9100 dans les impressions réseau ?

Le port **9100** est utilisé pour transmettre directement des données d’impression à l’imprimante via le protocole RAW. C’est un port très répandu, rapide et utilisé dans les environnements Windows et professionnels.

1. Quel est le rôle du port 631 dans les systèmes utilisant CUPS (Common UNIX Printing System) ?

Le port **631** est dédié au protocole **IPP**, utilisé par **CUPS** (présent sous Linux, macOS, et certains serveurs d’impression). Il permet d’envoyer, de gérer, et de suivre les impressions à distance via une interface web ou des commandes IPP.

Protocoles TCP/IP et UDP

1. Qu’est-ce que le protocole TCP/IP et à quoi sert-il dans une communication réseau ?

TCP/IP est l’ensemble des protocoles fondamentaux de l’Internet. Il permet à deux appareils de communiquer sur un réseau en assurant :

* L’adressage (via IP)
* Le transport fiable des données (via TCP)

1. Comment fonctionne le protocole TCP pour assurer la transmission des données vers une imprimante réseau ?

 **Connexion** : TCP établit une connexion fiable (handshake).  
 **Transmission** : les données sont envoyées en paquets ordonnés.  
 **Contrôle** : chaque paquet est accusé de réception. En cas de perte, il est renvoyé.  
 Cela garantit que le document arrive complet et sans erreur à l’imprimante.

1. Qu’est-ce que le protocole UDP et quelle est sa particularité par rapport à TCP ?

UDP (User Datagram Protocol) :

* Est **plus rapide** mais **non fiable**.
* Ne vérifie pas si les paquets sont reçus ou dans le bon ordre.
* Convient pour des applications en temps réel comme la vidéo ou certains protocoles de découverte réseau.

1. Dans quels cas utilise-t-on UDP plutôt que TCP pour des communications liées à l’impression ?

UDP est utilisé pour :

* **Découverte automatique** d’imprimantes (via SNMP, mDNS, Bonjour).
* **Surveillance** de l’état de l’imprimante (SNMP sur UDP 161).
* **Broadcast** de présence d’une imprimante sur le réseau.

Rôle du protocole IP

1. Quel est le rôle du protocole IP dans une communication réseau avec une imprimante ?

Le protocole **IP** (Internet Protocol) permet :

* L’identification unique de l’imprimante sur le réseau via son adresse IP.
* Le routage des données vers la bonne machine.

1. Pourquoi une imprimante réseau doit-elle avoir une adresse IP ?

 Pour être identifiable par les autres appareils du réseau.  
 Pour recevoir les données d’impression.  
 Pour permettre une gestion à distance (interface web, monitoring, etc.).

1. Quelle est la différence entre une adresse IP statique et dynamique pour une imprimante ?

**Statique** : fixée manuellement ou via DHCP réservé. Ne change jamais.

**Dynamique** : attribuée automatiquement par le serveur DHCP. Peut changer à chaque redémarrage.

➡ Une adresse IP **statique** est préférable pour une imprimante réseau, pour éviter les interruptions.

Utilité du daemon d'impression

1. Qu’est-ce qu’un daemon d’impression (comme spoolsv.exe) et à quoi sert-il ?

C’est un **processus système** chargé de :

* Gérer les tâches d’impression.
* Organiser les files d’attente.
* Superviser les connexions avec les imprimantes.  
  Sous Windows, c’est spoolsv.exe ; sous Linux/macOS, c’est cupsd.

1. Comment le daemon d'impression gère-t-il les files d'attente ?

 Il stocke les tâches dans un répertoire temporaire.  
 Il les exécute dans l’ordre ou selon leur priorité.  
 Il permet de suspendre, annuler ou réorganiser les impressions.

1. Quel est le rôle du daemon dans la communication entre l'ordinateur client et l'imprimante réseau ?

 Il agit comme **intermédiaire** entre l'application de l’utilisateur et l’imprimante.  
 Il **gère les formats**, les conversions et les envois.  
 Il **relance les tâches** en cas de coupure ou de problème d’impression.